R_f = 4 kΩ

R_0 = 4 kΩ

R_1 = 2 kΩ

R_2 = 1 kΩ

B_0

B_1

B_2

B_i = 0 or 1 V R = (_1

R_0 + 1 R_1 + 1 R_2 + 1 R_f

)_{−1}

V = −^{Rf}_{R0} B_0 −^{Rf}_{R1} B_1 −^{Rf}_{R2} B_2

= −B_0 − 2B_1 − 4B_2